2MP SPEED DOME KAMERA TEKNIK SARTNAMESİ
· Kamera yeterli ışık ortamlarında renkli görüntü verebilmelidir. Işık seviyesi düştüğü zaman otomatik olarak S/B moda geçmeli ve S/B görüntü vermelidir. Kameranın bu özelliği dijital olarak değil, mekanik IR Cut filtre tarafından sağlanmalıdır.
· Kameranın imaj sensörü, 1/3” Progressive Scan CMOS sensör olmalıdır. 
· Kamera, en az 1920(H)x1080(V) toplam piksel değerini desteklemelidir.
· Kamera, 1920x1080 (1080p) çözünürlükte en az 25fps (gerçek zamanlı) görüntü verebilmelidir. 
· [bookmark: _GoBack]Kamera, Sıkıştırma formatı H.265+/H.265/H.264+/H.264 desteği olmalıdır.
· Kamera, Üçlü akışı desteklemelidir. Third Stream desteği olmalıdır.
· Kameranın lens aralığı, yaklaşık olarak 2.8 – 12mm olmalıdır. 
· Kamera, 4x optik ve 16x dijital zoom kabiliyetine sahip olmalıdır. 
· Kameranın minimum aydınlatma değerleri; 0.005 lux ( AGC Açık ) renkli, 0.001 lux ( AGC Açık ) siyah / beyaz ve IR ile 0 lux olmalıdır.
· Kamera tarafından, hızlı hareket eden cisimlerin görüntüde iz bırakmadan net olarak yakalanabilmesi gibi durumlarda da kullanılabilecek olan, elektronik perdelemesi (electronic shutter) 1/1s - 1/30,000s arasında otomatik ayarlanabilmelidir.
· Kameraya en az 300 preset noktası tanımlanabilmelidir.
· Kameranın White Balance (WB), 3D DNR, EIS ,Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC), HLC ve 120dB WDR gibi özellikler olmalıdır 
· Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour gibi protokolleri desteklemelidir.
· Kamera, ortamdaki ışık miktarının yeterli olduğu durumlarda renkli görüntü, yetmediği durumlarda siyah/ beyaz görüntü vermelidir. 
· Kameranın Pan hızı, 0.1° ~ 100°/sn olmalıdır.
· Kameranın Tilt hızı, 0.1° ~ 100°/sn olmalıdır.
· Kamera, oto flip destekli 330° Pan / 0° ~ 90° Tilt yapabilmelidir.
· Kamera, IP ağına 10baseT Ethernet veya 100baseTX Fast Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soketler ile bağlanmalıdır. 
· Kamera , Dahili olarak SD kart desteği olmalı ,kapasitesi 256GB olmalıdır.
· Kamera, Yüz Algılama, İzinsiz Giriş Algılama, Hat Geçişi Algılama, Bölge Girişi Algılama, Bölge Çıkış Algılama, Nesne Kaldırma Algılama, Sahipsiz Bagaj Algılama, Ses İstisnası Algılama analizleri desteklemelidir.
· Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır. 
· Kameranın canlı görüntüleri network ve web üzerinden paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir. 
· Kamera, dış ortamda zarar görmeden çalışabilmesi amacı ile en az IP66 ,IK10 koruma sınıfına dahil olmalıdır.
· Kamerada yıldırım koruma (TVS 4000V),yıldırımdan koruma,dalgalanma koruması ve geçici gerilim  koruma devreleri olmalıdır.
· Kamera, üzerinde 1 adet ses giriş çıkışı bulunmalıdır.
· Kamera , Çalışma voltajı 12 V DC ve PoE desteği olmalıdır.
· Kamera, -20 °C - 60 °C sıcaklık aralığında çalışmaya devam edebilmelidir. 
· Kamera ONVIF üyesi olmalıdır. ONVIF desteği ile birlikte PSIA, CGI destekleri de kamerada bulunmalıdır. 
· 
